22 SIRALI MİBZER TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SATIN ALINACAK MAKİNA VE EKİPMANA AİT MODEL,ÜRETİM YILI,ŞASE VE SERİ NUMARASI PUNTALI BİR LEVHA VEYA SABİT ŞABLONLU KAZIMA YAZI İLE GÖRÜLEBİLECEK BİR YERDEBULUNACAK ŞEKİLDE İMAL EDİLECEKTİR.)

TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

EKİCİ AYAK SAYISI: 22 ad

TOPLAM BOY: 3190 mm

TOPLAM İŞ BOYU: 3080 mm

TOPLAM YÜKSEKLİK: 1380 mm

SANDIK BOYU: 3280 mm

TOPLAM UZUNLUK: 3190 mm

DİSK ARALIĞI: 142mm

EKİCİ AYAKBATMA DERİNLİĞİ: 0\160mm

TOHUM SANDIĞI HACMİ: 450 dm3

TOHUM SANDIGI KAPASİTESİ(BUĞDAY): 400 kg

TOHUM SANDIGI KAPASİTESİ(ARPA): 350 kg

GÜBRE SANDIGI KAPASİTESİ: 320 kg

TOPLAM NET AGIRLIK: 950 kg

OTAMATİK veya PİSTON SAYISI: 2 ad

TRAKTÖR BAGLANTI ŞEKLİ: Her türlü traktöre uygundur

LASTİK EBADI: 650\16 lastik

( 22 ad ) ekici ayaklı , değişik tohum ve gübre normlarında ayarlanabilen

çekilir tip veya askı kollu , hidrolik veya otamatik(zencirli) kaldırma düzenine

sahip kombine hububat ve yem bitkisi ekim makinesıdır.

Bu şartlardaki makinayı temin etmeyi kabul ediyoruz.